Е

В

С К

<CBK=1400,<CKE=350,<CER=1050

<BCR=1800-(1400+350)=50

<ECK=1800-(1050+350)=400

<ECB=400-50=350

EB/EC=EC/EK

EC2=EB\*EK